Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі (заходи з енергозбереження), Кегичівської селищної ради за адресою: 64040, Україна, Харківська область, Берестинський район, село Мажарка, вулиця Поштова, 17/1 
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Кегичівська селищна рада, 64003, Харківська область, смт. Кегичівка, вул. Волошина, 33 , код за ЄДРПОУ –  0439693.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота)  та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

[bookmark: _Hlk236215571]Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі (заходи з енергозбереження), Кегичівської селищної ради за адресою: 64040, Україна, Харківська область, Берестинський район, село Мажарка, вулиця Поштова, 17/1 (коригування) (Код за ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

3. Очікувана вартість предмета закупівлі та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 5077090,80 грн. з ПДВ.
Очікувану вартість визначено на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої рішенням виконавчого комітету селищної ради та підтверджено Експертним звітом (позитивний). 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги з Особливостями.    

5. Мета проведення закупівлі: капітальний ремонт частини нежитлового приміщення Кегичівської селищної ради.
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(відомість обсягів робіт)

Об`єкт: Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі (заходи з енергозбереження), Кегичівської селищної ради за адресою: 64040, Україна, Харківська область, Берестинський район, село Мажарка, вулиця Поштова, 17/1 (коригування)
	№ лк
	Найменування робiт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	 
	02-001-001 - Будівельні роботи
	 
	 

	 
	Демонтажнi роботи
	 
	 

	1
	 Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів
	 100 м2 покрівлі 
	1,9

	2
	 Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами
	 100 м2 покрівлі 
	1,9

	3
	 Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод
	 100 м2 покрівлі 
	1,9

	4
	 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби
(фасад)
	 100 м2 поверхні, що очищується
	1,52

	5
	 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2
(укоси)
	 100 м2 поверхні відбивання
	0,16

	6
	 Знімання дверних полотен
	 100 м2
	0,18

	7
	 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	 100 шт
	0,1

	8
	 Знімання наличників
	 100 м
	0,98

	9
	 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	 100 шт
	0,01

	10
	 Знімання засклених віконних рам
	 100 м2
	0,018792

	11
	 Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами
	 100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів
	0,135

	12
	 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	 100м2
	0,748

	13
	 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	 100м2
	0,272

	14
	 Розбирання цементних покриттів підлог
	 100 м2 покриття
	0,272

	15
	 Розбирання монолітних бетонних фундаментів
	 1 м3 конструкції
	1,86

	16
	 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	 100шт
	0,12

	17
	 Світильник з люмінесцентними лампами
	 шт
	12,0

	18
	 Демонтаж відкритої електропроводки
	 100м одного проводу
	0,8

	19
	 Демонтаж вимикачів, розеток
	 100шт
	0,14

	 
	Покрiвля
	 
	 

	20
	 Улаштування крокв і мауерлатів з колод
	 м3
	3,949

	21
	 Установлення кріплень крокв анкерами
	 100шт
	0,25

	22
	 Анкер 12х250 мм
	 шт
	25,0

	23
	 Куточок металевий для кріплення крокв 100*100
	 шт
	90,0

	24
	 Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі
	 100м2
	2,15

	25
	 Антисептування водними сумішами покриттів по фермах
	 100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів
	2,15

	26
	 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (Гідропароізоляція)
	 100м2
	2,15

	27
	 Супердифузійна мембрана
	 м2
	247,25

	28
	 Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
	 100м2
	2,15

	29
	 Профнастил із полімерним покриттям матовий
	 м2
	258,0

	30
	 Саморіз покрівельний
	 шт
	1 720,0

	31
	 Коньковий елемент з оц.покр.сталі (заготівля)
	 м
	36,0

	32
	 Саморіз покрівельний
	 шт
	288,0

	33
	 Улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі
	 100м2
	0,2466

	34
	 Антисептування водними сумішами покриттів по фермах
	 100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів
	0,2466

	35
	 Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву
	 100 м2 підшивки
	0,2466

	36
	 Профнастил із полімерним покриттям матовий
	 м2
	29,6

	37
	 Планка кутова 50х50
	 м.п.
	55,0

	38
	 Саморіз покрівельний
	 шт
	440,0

	39
	 Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів
	 100м
	0,348

	40
	 Снігозатримувач
	 мп
	36,54

	41
	 Саморіз покрівельний
	 шт
	139,2

	 
	Утеплення перекриття
	 
	 

	42
	 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	 100м2
	1,4

	43
	 Матеріал рулонний пароізоляційний
	 м2
	161,0

	44
	 Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою
	 100 м3 утеплювача 
	0,14

	45
	 Вата мінеральна, товщ. 100 мм (для утеплення перекриття)
	 м3
	15,4

	46
	 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	 100м2
	1,4

	47
	 Матеріал рулонний пароізоляційний
	 м2
	161,0

	48
	 Укладання ходових дошок
	 100 м ходів дошки
	1,2

	 
	Мурування стiн
	 
	 

	49
	 Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків
	 1 м3 мурування
	2,412

	50
	 Газоблок 600х200х300
	 м3
	2,38788

	51
	 Клей для газоблоку
	 кг
	60,3

	52
	 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна 750мл
	 шт
	0,5

	 
	Посилення стін
	 
	 

	53
	 Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 1 т конструкцій
	0,2842

	54
	 Кутик 75х5
	 т
	0,1392

	55
	 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм
	 т
	0,145

	56
	 Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 14 мм, довжина 1000 мм
	 шт
	6,0

	57
	 Гайки шестигранні, діаметр різьби 14 мм
	 шт
	24,0

	58
	 Шайби діаметр отвору 14 мм
	 шт
	12,0

	 
	Фасадні роботи
	 
	 

	59
	 Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (цоколь)
	 100 м2 поверхні опорядження
	0,48

	60
	 Ґрунтовка глибокого проникнення
	 л
	9,6

	61
	 Плити екструдовані пінополістирольні,
товщиною 50 мм
	 м2
	51,36

	62
	 Суміш Ceresit  СT 190
	 кг
	576,0

	63
	 Дюбель фасадний пластмасовий, для кріплення теплоізоляційних плит, довжина 160 мм
	 100шт
	3,88

	64
	 Сітка штукатурна скловолокниста
	 м2
	55,2

	65
	 Фарба ґрунтуюча
	 кг
	8,2

	66
	 Дюбелі  6 мм  х  40 мм  в комплекті
	 1000 шт
	0,005

	67
	 Декоративна фасадна штукатурка з фактурою "Короїд"
	 кг
	129,6

	68
	 Акрилова фарба фасадна
	 кг
	24,1

	69
	 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі
	 100 м2 поверхні опорядження
	1,04

	70
	 Ґрунтовка глибокого проникнення
	 л
	20,8

	71
	 Суміш Ceresit  СT 190
	 кг
	1 248,0

	72
	 Плити теплоізоляційні із мінеральної вати фасадні 30 мм
	 м3
	1,156

	73
	 Плити теплоізоляційні із мінеральної вати фасадні 100 мм
	 м3
	11,128

	74
	 Дюбель фасадний пластмасовий, для кріплення теплоізоляційних плит, довжина 160 мм
	 100шт
	8,4

	75
	 Сітка штукатурна скловолокниста
	 м2
	119,6

	76
	 Фарба ґрунтуюча
	 кг
	17,7

	77
	 Кут перфорований пластиковий з сіткою
	 м
	54,0

	78
	 Дюбелі  6 мм  х  40 мм  в комплекті
	 1000 шт
	0,011

	79
	 Декоративна фасадна штукатурка з фактурою "Короїд"
	 кг
	280,8

	80
	 Акрилова фарба фасадна
	 кг
	52,2

	 
	Внутришнє опорядження стiн
	 
	 

	81
	 Антисептування водними сумішами стін
	 100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів 
	2,88

	82
	 Антимікробна ґрунтовка  Ceresit  CT 99
	 л
	24,5

	83
	 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу
	 100м2
	2,88

	84
	 Ґрунтовка глибокого проникнення
	 л
	2,5

	85
	 Профілі UD
	 м
	250,6

	86
	 Профілі CD
	 м
	518,4

	87
	 Дюбелі  6 мм  х  40 мм  в комплекті
	 1000 шт
	0,884

	88
	 Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм
	 м2
	302,4

	89
	 Гвинти самонарізні 3,5х25мм
	 1000шт
	4,896

	90
	 Універсальна армована клейка стрічка
	 м.п.
	247,7

	91
	 Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (гіпсова)
	 кг
	90,4

	92
	 Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм
	 100 м2 поверхні
	-2,88

	93
	 Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін
	 100 м2 поверхні оздоблення
	2,88

	94
	 Шпаклівка Старт
	 кг
	518,4

	95
	 Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	 100 м2 поверхні оздоблення
	2,88

	96
	 Шпаклівка Фініш
	 кг
	518,4

	97
	 Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування
	 100м2
	2,88

	98
	 Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (гіпсова)
	 кг
	14,4

	99
	 Водоемульсійна латексна фарба біла
	 кг
	135,4

	100
	 Кольоровий пігмент
	 кг
	14,4

	 
	Внутришнє опорядження стель
	 
	 

	101
	 Антисептування водними сумішами стель
	 100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів 
	1,02

	102
	 Антимікробна ґрунтовка  Ceresit  CT 99
	 л
	8,7

	103
	 Улаштування каркасу підвісних стель
	 100 м2 горизонтальної проекції стелі
	0,748

	104
	 Підвіски
	 шт
	60,0

	105
	 Тяга підвісу
	 шт
	60,0

	106
	 Т-профілі металеві поперечні довжиною 3,6м
	 м
	71,1

	107
	 Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м
	 м
	142,1

	108
	 Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м
	 м
	71,1

	109
	 Дюбелі  6 мм  х  40 мм  в комплекті
	 1000 шт
	0,222

	110
	 Кутики пристінний
	 м
	80,8

	111
	 Укладання плит стельових в каркас стелі
	 100 м2 горизонтальної проекції стелі
	0,6904

	112
	 Плити для стель типу ARMSTRONG 600х600мм
	 м2
	72,5

	113
	 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів
	 100м2 горизонтальної проекції стелі
	0,272

	114
	 Профілі UD
	 м
	24,5

	115
	 Профілі CD
	 м
	69,4

	116
	 З`єднувачі для CD профілю
	 шт
	46,0

	117
	 Подовжувач профілів
	 шт
	8,0

	118
	 Підвіси
	 1000шт
	0,019

	119
	 Гвинти самонарізні 3,5х9,5мм
	 1000шт
	0,424

	120
	 Дюбелі  6 мм  х  40 мм  в комплекті
	 1000 шт
	0,065

	121
	 Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними листами
	 100 м2 поверхні опорядження
	0,272

	122
	 Універсальна армована клейка стрічка
	 м.п.
	26,9

	123
	 Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм
	 м2
	28,56

	124
	 Гвинти самонарізні 3,5х25мм
	 1000шт
	0,571

	125
	 Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (гіпсова)
	 кг
	9,7

	126
	 Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стель
	 100м2
	0,272

	127
	 Ґрунтовка глибокого проникнення
	 л
	6,8

	128
	 Шпаклівка Старт
	 кг
	32,64

	129
	 Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель
	 100м2
	0,272

	130
	 Шпаклівка Фініш
	 кг
	32,64

	131
	 Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування
	 100м2
	0,272

	132
	 Водоемульсійна латексна фарба біла
	 кг
	18,8

	133
	 Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (гіпсова)
	 кг
	1,5

	 
	Підлоги
	 
	 

	134
	 Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2
	 100 м2 основи
	0,748

	135
	 Плити OSB, товщина 15 мм
	 м2
	76,296

	136
	 Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках
	 100 м2 покриття
	0,748

	137
	 Лінолеум зносостійкий
	 м2
	76,3

	138
	 Пластикат полівінілхлоридний (шнур)
	 м
	26,8

	139
	 Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу
	 кг
	22,889

	140
	 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової
	 10 м2
	2,72

	141
	 Плівка гідроізолююча
	 м2
	31,28

	142
	 Армування стяжки дротяною сіткою
	 100м2
	0,272

	143
	 Сітка дротяна 50Х50мм з квадратними чарунками
	 м2
	29,92

	144
	 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2
	 100 м2 стяжки
	0,272

	145
	 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати
(до 6см)
	 100 м2 стяжки
	0,272

	146
	 Суміш піскоцементна
	 т
	2,938

	147
	 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	 100м2
	0,272

	148
	 Ґрунтовка глибокого проникнення
	 л
	5,44

	149
	 Плитки підлогові керамограніт 600*600
	 м2
	27,74

	150
	 Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю  Ceresit  СМ 117
	 кг
	176,8

	151
	 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
	 кг
	11,0

	152
	 Пластмасові хрестики для укладання плитки (система СVP)
	 шт
	115,0

	153
	 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	 100 м плінтусів
	0,54

	154
	 Плінтуси (комплект з крепіжами та елементами)
	 м
	54,5

	 
	Прорiзи
	 
	 

	 
	Дверi
	 
	 

	155
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику  у кам'яних стінах
	 100 м2 прорізів
	0,162

	156
	 Металопласткові двері
	 м2
	16,2

	157
	 Дюбель-шуруп з пластиковими пробками 150_10
	 100шт
	0,72

	158
	 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна 750мл
	 шт
	4,0

	159
	 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	 100 м2 прорізів
	0,054

	160
	 Двері металеві утеплені індивідуального виготовлення 900х2000 мм
	 шт
	3,0

	161
	 Кріпильні анкери 12х100
	 шт
	24,0

	162
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	 100м
	0,174

	163
	 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна 750мл
	 шт
	2,0

	 
	Вiкна
	 
	 

	164
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	 100 м2 прорізів
	0,018792

	165
	 Блоки віконні металопластикові
	 м2
	1,8792

	166
	 Герметик силіконовий водостійкий
	 кг
	0,282

	167
	 Дюбель-шуруп з пластиковими пробками 100_10
	 100шт
	0,09

	168
	 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна 750мл
	 шт
	0,94

	169
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 1т
	0,3383

	170
	 Металеві віконні захисні решітки
	 м2
	18,792

	171
	 Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів
	 100м
	0,12

	172
	 Відлив 300 мм
	 м
	12,0

	173
	 Дюбелі  6 мм  х  40 мм  в комплекті
	 1000 шт
	0,048

	174
	 Установлення пластикових підвіконних дошок
	 100м
	0,12

	175
	 Дошки підвіконні пластикові 400 мм
	 м
	12,2

	176
	 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна 750мл
	 шт
	2,2

	 
	Укоси
	 
	 

	 
	Зовнішні
	 
	 

	177
	 Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм
	 100 м2 поверхні опорядження
	0,16

	178
	 Ґрунтовка глибокого проникнення
	 л
	3,2

	179
	 Плити екструдовані пінополістирольні,
товщиною 30 мм
	 м2
	17,12

	180
	 Дюбель фасадний пластмасовий, для кріплення теплоізоляційних плит, довжина 160 мм
	 100шт
	0,97

	181
	 Сітка штукатурна скловолокниста
	 м2
	14,08

	182
	 Кут перфорований пластиковий з сіткою
	 м
	53,76

	183
	 Суміш Ceresit  СT 190
	 кг
	195,2

	184
	 Фарба ґрунтуюча
	 кг
	2,7

	185
	 Декоративна фасадна штукатурка з фактурою "Короїд"
	 кг
	44,0

	186
	 Акрилова фарба фасадна
	 кг
	8,0

	 
	Внутришні
	 
	 

	187
	 Антисептування водними сумішами стін
	 100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів 
	0,19

	188
	 Антимікробна ґрунтовка  Ceresit  CT 99
	 л
	1,6

	189
	 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	 100 м2 поверхні опорядження
	0,19

	190
	 Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм
	 м2
	19,95

	191
	 Клей для гіпсокартону
	 кг
	66,5

	192
	 Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані
	 м
	63,0

	193
	 Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін
	 100 м2 поверхні оздоблення
	0,19

	194
	 Шпаклівка Старт
	 кг
	34,2

	195
	 Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	 100 м2 поверхні оздоблення
	0,19

	196
	 Шпаклівка Фініш
	 кг
	34,2

	197
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	 100м2
	0,19

	198
	 Водоемульсійна латексна фарба біла
	 кг
	12,0

	199
	 Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (гіпсова)
	 кг
	0,95

	 
	Сантехнiчнi роботи
	 
	 

	 
	Каналiзацiя
	 
	 

	 
	Землянi роботи
	 
	 

	200
	 Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях
	 100 м3 ґрунту
	0,0225

	201
	 Пісок природний, рядовий
	 м3
	1,485

	202
	 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2
	 100 м3 ґрунту
	0,0225

	203
	 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1
	 100 м3 ґрунту
	0,0135

	204
	 Пісок природний, рядовий
	 м3
	1,35

	205
	 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2
	 100 м3 ґрунту
	0,009

	206
	 Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2
	 1 м3 ґрунту
	6,75

	207
	 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2
	 100 м3 ґрунту
	0,0145

	208
	 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	 100 м3 ґрунту у пухкому стані
	0,08

	209
	 Перевезення грунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	 т
	14,0

	 
	Монтаж трубопроводів
	 
	 

	210
	 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм
	 100м
	0,12

	211
	 Труби поліпропіленові каналізаційні діам. 50 мм
	 м
	12,0

	212
	 Коліна каналізаційні 90° із поліпропілену діам. 50 мм
	 шт
	3,0

	213
	 Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм
	 шт
	2,0

	214
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 100м трубопроводу
	0,06

	215
	 Труби поліпропіленові каналізаційні діам. 110 мм
	 м
	6,0

	216
	 Коліна каналізаційні 90° із поліпропілену діам. 110 мм
	 шт
	3,0

	 
	Влаштування колодязів
	 
	 

	217
	 Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих грунтах
	 10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів
	0,185

	218
	 Кільця  КС15.9 залізобетонні
	 шт
	3,0

	219
	 Плити днищ  ПН15 залізобетонні
	 шт
	1,0

	220
	 Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні
	 шт
	1,0

	221
	 Люк чавунний для колодязів легкий
	 шт
	1,0

	222
	 Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5
	 100 м3 бетону
	0,0018685

	223
	 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15
	 100 м3 бетону
	0,00962

	224
	 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50
	 100 м3 розчину
	0,0015873

	 
	Господарчо-питний водопровiд
	 
	 

	225
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
	 100м трубопроводу
	0,46

	226
	 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм
	 м
	46,0

	227
	 Муфта діам. 20 мм
	 шт
	6,0

	228
	 Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм
	 шт
	9,0

	229
	 Коліно 20Х90
	 шт
	23,0

	230
	 Кран кульовий 1/2"
	 шт
	9,0

	231
	 Кріплення хомут-метал d20
	 шт
	46,0

	 
	Сантехнічні прилади
	 
	 

	232
	 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води
	 10 комплектів
	0,3

	233
	 Герметик силіконовий водостійкий
	 кг
	0,528

	234
	 Умивальники керамічні з тумбою
	 комплект
	3,0

	235
	 Сифони для умивальників
	 шт
	3,0

	236
	 Гнучкі шланги для підключення холодної води до вмивальніка 1/2"
	 шт
	3,0

	237
	 Гнучкі шланги для підключення гарячої води до вмивальніка 1/2"
	 шт
	3,0

	238
	 Змішувач для умивальника
	 шт
	3,0

	239
	 Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних
	 10 комплектів
	0,1

	240
	 Електронагрівник Бойлер 80л.
	 шт
	1,0

	241
	 Анкер 14х200
	 шт
	2,0

	242
	 Гнучкий шланг для підключення бойлера
	 шт
	2,0

	243
	 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	 10 комплектів
	0,1

	244
	 Унітаз-компакт керамічний з сидінням
	 шт
	1,0

	245
	 Герметик силіконовий водостійкий
	 кг
	0,4

	246
	 Гофра для унітазу
	 шт
	1,0

	247
	 Кріплення для унітазу
	 шт
	1,0

	248
	 Гнучкий шланг для підключення бачка унітазу
	 шт
	1,0

	249
	 Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо
	 10шт
	0,1

	250
	 Тримач для туалетного паперу
	 шт
	1,0

	251
	 Дюбелі  6 мм  х  40 мм  в комплекті
	 1000 шт
	0,002

	252
	 Установлення сушарок для рук (комплект з крепіжом)
	 100шт
	0,01

	253
	 Електросушарка для рук
	 шт
	1,0

	254
	 Установлення поручнів
	 10шт
	0,2

	255
	 Поручні МГН для унітазу (комлект з крепіжом)
	 шт
	1,0

	256
	 Поручні МГН для умивальника (комлект з крепіжом)
	 шт
	1,0

	 
	Електромонтажні роботи
	 
	 

	257
	 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	 100шт
	0,09

	258
	 Вимикач заглиблений для прихованої проводки
	 шт
	9,0

	259
	 Підрозетник
	 шт
	9,0

	260
	 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	 100шт
	0,16

	261
	 Розетка заглиблена для прихованої проводки
	 шт
	16,0

	262
	 Підрозетник
	 шт
	16,0

	263
	 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	 100шт
	0,16

	264
	 Світильник LED 600х600
	 шт
	16,0

	265
	 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
	 100шт
	0,1

	266
	 Світильник світлодіоний 24 Вт
	 шт
	10,0

	267
	 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм
	 100м труб
	2,55

	268
	 Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм
	 м
	257,55

	269
	 Кліпса для гофри
	 шт
	510,0

	270
	 Коробки відгалужувальні
	 шт
	7,0

	271
	 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби
	 100м проводу
	1,2

	272
	 Кабель ВВГнг 3.1,5мм2
	 1000м
	0,1236

	273
	 Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби
	 100м проводу
	1,35

	274
	 Кабель ВВГнг 3.2,5мм2
	 1000м
	0,1377

	 
	Пандус
	 
	 

	275
	 Улаштування підстильного шару щебеневого
	 1 м3 підстильного шару
	1,24

	276
	 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм
	 м3
	1,24

	277
	 Улаштування підстильного шару бетонного
	 1 м3 підстильного шару
	4,8

	278
	 Дошки необрізні з хвойних порід, 100х25 мм
	 м3
	0,065

	279
	 Армування підстильних шарів і набетонок
	 1 т
	0,131

	280
	 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
	 т
	0,131

	281
	 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5
	 100 м3 бетону
	0,04896

	282
	 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]
	 100 м2 покриття
	0,16

	283
	 Плитка тротуарна "Старе місто"
	 м2
	16,16

	284
	 Суміш піскоцементна
	 т
	1,416

	285
	 Установлення металевих огорож без поручня
	 100 м огорожі
	0,08

	286
	 Поручні металеві
	 м
	8,1

	287
	 Покриття олійними або спиртовими лаками заповнень віконних прорізів по прооліфленій поверхні за 2 рази
(покраска поручнів тех.частина п.1.1.7)
	 100 м2 поверхні фарбування
	0,016

	288
	 Лак меблевий
	 т
	0,0004

	 
	Водосточна система
	 
	 

	289
	 Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів
	 100м
	0,73

	290
	 Ринва водостічна ф130 мм
	 м
	57,0

	291
	 З`єднувач ринви
	 шт
	16,0

	292
	 Кут зовнішній "130" 90 град.
	 шт
	4,0

	293
	 Держак ринви ПВХ 130
	 шт
	110,0

	294
	 Лійка водостічна прохідна 130
	 шт
	4,0

	295
	 Труба водостічная, д.100 мм
	 м
	16,0

	296
	 Коліно водостічне д.100
	 шт
	4,0

	297
	 Коліно водостічне двораструбне д.100
	 шт
	8,0

	298
	 Держак труби металевий L=160 мм
	 шт
	16,0

	 
	Відмостка
	 
	 

	299
	 Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2
	 1 м3 ґрунту
	20,0

	300
	 Розробка грунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група грунту 1
	 100 м3 грунту
	0,2

	301
	 Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 12 см
(клас бетону В15)
	 1м2 вимощення
	69,0

	302
	 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15
	 100 м3 бетону
	0,092736

	303
	 Армування підстильних шарів і набетонок
	 1 т
	0,483

	304
	 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
	 т
	0,483

	305
	 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	 100 отворів
	1,16

	306
	 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм (виключати до 10 мм)
	 100 отворів
	-1,16

	307
	 Армування покриття геотекстилем
	 1000 м2 покриття
	0,08932

	308
	 Мембрана шиповидна
	 м2
	92,36

	 
	Іншi роботи
	 
	 

	309
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	17,141

	310
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	17,141





7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Закупівля здійснюється відповідно до наявної потреби за рахунок коштів затверджених змінами до бюджету  на 2026 рік, розмір бюджетного призначення для закупівлі становить 5077090,80 грн. з ПДВ. 

